DMX

* Standard de comunicare digitala intre nodurile unei retele
* Folosit in special in aplicatii scenografice
* Utilizeaza la baza protocolul RS485
* Mufde in 3 sau 5 pini similare XLR

RS485

* Cunoscut si drept TIA-485 sau EIA-485
* Standard de comunicare intre dispozitivele inseriate ale unei retele
* Semnal diferential
* Foloseste encoder
* Valoarea semnalului este data de diferenta dintre cele doua canale: Data A si Data B : Data A - Data B = “True” / “False”

TTL

* Transistor/Transistor Logic
* Comunicare seriala
* Arduino poate comunica TTL prin RX/TX
* Semnalul este dat prin High / Low - “True” / “False”

MAX485

* Transciever RS485/RS422 - TTL